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Motor indításkor ellenőrizni kell, hogy jó irányba indul el a motor, amennyiben nem, akkor 1-es és 2-es sorkapocs kábelét meg kell fordítani. 

